|  |
| --- |
| **BẢNG CHÀO GIÁ THỦY TINH THỂ NHÂN TẠO ĐẶC BIỆT NĂM 2022** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên vật tư** | **Đặc tính kỹ thuật yêu cầu** | **Nhóm** | **Tên thương mại** | **Đặc tính kỹ thuật** | **Hãng sản xuất** | **Hãng chủ sở hữu** | **Nước sản xuất** | **Phân nhóm** | **Đơn giá** | **Giá kê khai** | **Giá trúng thầu trong vòng 12 tháng** | **Mã số kê khai** | **Mã hãng sản xuất VTYT dung chung phục vụ quản lý và giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế** | **Số đăng ký lưu hành** |
| 1 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, kị nước, 3 mảnh, đơn tiêu | + Chất liệu: Acrylic kị nước, mềm, 3 mảnh  + Đường kính optic từ 5.5mm đến 6.5mm  + Đường kính tổng từ 10.5mm đến 13.5mm  + Đảm bảo có đủ dải công suất: từ -10D đến +30D  + Kích thước vết mổ ≤ 3.0mm  + Kèm hoặc lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, kị nước, 3 mảnh, đơn tiêu, dùng cho phẫu thuật dịch kính võng mạc | + Chất liệu: Acrylic kị nước cản tia UV, mềm, 3 mảnh  + Đường kính optic:6 mm  + Đường kính tổng: 13 mm  +Chỉ số phẫu thuật viên: 1.45 mm  + Đảm bảo có đủ dải công suất: từ +6.0D đến +30D  + Kích thước vết mổ ≤ 3.0mm  + Kèm hoặc lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Thủy tinh thể nhân tạo Acrylic kị nước, mềm, 1 mảnh, đa tiêu | + Chất liệu: Acrylic kị nước, mềm, 1 mảnh  + Đường kính optic: từ 5.5mm đến 6.5mm  + Đường kính tổng: từ 10.5mm đến 13mm  + Cản tia UV  + Đảm bảo đủ dải công suất: từ +10.00D đến +30.00D  + Điều chỉnh 3 tiêu cự, thị lực gần ≥ +3.00D, thị lực trung gian ≥ +1.50D  + Kính qua được vết mổ: ≤ 3.00mm  + Kèm hoặc lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Thủy tinh thể nhân tạo Acrylic ngậm nước, mềm, 1 mảnh, đa tiêu | + Chất liệu: Acrylic ngậm nước, mềm, 1 mảnh  + Đường kính optic: từ 5.5mm đến 6.5mm  + Đường kính tổng: từ 10.5mm đến 13mm  + Cản tia UV  + Đảm bảo đủ dải công suất: từ +10.00D đến +30.00D  + Điều chỉnh 3 tiêu cự, thị lực gần ≥ +3.00D, thị lực trung gian ≥ +1.50D  + Kính qua được vết mổ: ≤ 3.00 mm  + Kèm hoặc lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Thủy tinh thể nhân tạo Acrylic hỗn hợp, mềm, 1 mảnh, đa tiêu | + Chất liệu: Acrylic kị nước và ngậm nước, mềm, 1 mảnh  + Đường kính optic: từ 5.5mm đến 6.5mm  + Đường kính tổng: từ 10.5mm đến 13mm  + Cản tia UV  + Đảm bảo đủ dải công suất: từ +10.00D đến +30.00D  + Điều chỉnh 3 tiêu cự, thị lực gần ≥ +3.00D, thị lực trung gian ≥ +1.50D  + Kính qua được vết mổ: ≤ 3.00mm  + Kèm hoặc lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Giá trên đã bao gồm thuế và các chi phí.

Thời hạn báo giá đến 31/12/2022.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **, ngày tháng năm**  **ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY**  **(Ký tên, đóng dấu)** |